**Ceník – IZOLAČNÍ BOXY MINI-R (Rohové)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODEL** | **BOK** | **VNĚJŠÍ ROZMĚRY** | **ZÁKLADNÍ CENA** | **CENA CHLADICÍ JEDNOTKY** | **CENA** |
|  | **[mm]** | **d x š x v [mm]** | **BOXU** | **A\*** | **B\*\*** | **REGÁLU\*\*\*** |
| **Chladírenské boxy MINI - R (P)** |
| MINI - R 55PA (B) | 550 | 1500x1500x2150 | 45 650,- | 37 500,- | 28 310,- | 10 950,- |
| MINI - R 70PA (B) | 700 | 1500x1500x2150 | 48 040,- | 37 500,- | 28 310,- | 10 950,- |
| MINI - R 80PA (B) | 800 | 1750x1750x2150 | 50 590,- | 37 500,- | 28 750,- | 10 950,- |
| **Mrazírenské boxy MINI - R (N)** |
| MINI - R 55NA (B) | 550 | 1500x1500x2150 | 49 090,- | 48 990,- | 42 960,- | 10 950,- |
| MINI - R 70NA (B) | 700 | 1500x1500x2150 | 51 480,- | 48 990,- | 42 960,- | 10 950,- |
| MINI - R 80NA (B) | 800 | 1750x1750x2150 | 54 030,- | 48 990,- | 42 960,- | 10 950,- |

 \* Chladicí jednotka A – stropní bloková jednotka Zanotti řady SB

 \*\* Chladicí jednotka B – split s podstropnim výparníkem. Chl jednotka může být umístěna dle požadavků zákazníka ve vzdálenosti do 15 m od boxu

 (cenu chl. potrunbí nutno dopočítat dle skutečnosti).

\*\*\* Stavebnicový regálový system z korozivzdorné oceli, podél zadní stěny, 4 patra plných plat. Jiná skladba regálů na vyžádání.

Cena montáže boxu je cca 12% z ceny boxu. (Cena je pouze informativní). Cena montáže chl. zařízení split se určí podle konkrétního zadání.

**Základní provedení:**

Izolovaná skříň, dveře 650/1800mm a podlaha krytá plastovanou překližkou, (N) je vč. Přetlakového ventilu.

**Příslušenství a výbava za příplatek:**

Osvětlení (želva) vč. El. rozvodů + 530,-

Odvětrání podloží (PLATON 20mm), cena za m2 +220,-
Světelná a zvuková signalizace vč. El. rozvodů + 2 860,-

PVC lamelová clona +2 040,- (P) + 2 900,-(N).

Propojovací potrubí pro chl. jednotku “B” (a další výbava, např. chladivo, kryt, venkovní provedení) individ. Kalkulace

****