**Ceník – IZOLAČNÍ BOXY MINI (P) Chladírenské**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODEL** | **VNITŘNÍ** | **VNĚJŠÍ ROZMĚRY** | **ZÁKLADNÍ CENA** | **CENA CHLADICÍ JEDNOTKY** | **CENA** |
|  | **OBJEM** | **d x š x v [mm]** | **BOXU** | **A\*** | **B\*\*** | **REGÁLU\*\*\*** |
| **Chladírenské boxy MINI (P)** |
| MINI 3000-PA (B) | 3000 l | 1150x1650x2150 | 36 540,- | 35 750,- | 28 750,- | 8 840,- |
| MINI 4000-PA (B) | 4000 l | 1150x2150x2150 | 40 650,- | 37 500,- | 28 750,- | 9 800,- |
| MINI 4500-PA (B) | 4500 l | 1650x1650x2150 | 41 300,- | 37 500,- | 30 400,- | 8 840,- |
| MINI 5000-PA (B) | 5000 l | 1150x2650x2150 | 44 760,- | 37 500,- | 30 400,- | 13 020,- |
| MINI 6000-PA (B) | 6000 l | 1650x2150x2150 | 46 060,- | 40 940,- | 30 400,- | 9 800,- |
| MINI 7500-PA (B) | 7500 l | 1650x2650x2150 | 50 820,- | 40 940,- | 32 270,- | 13 020,- |

 \* Chladicí jednotka A – stropní bloková jednotka Zanotti řady SB

 \*\* Chladicí jednotka B – split s podstropnim výparníkem. Chl jednotka může být umístěna dle požadavků zákazníka ve vzdálenosti do 15 m od boxu

 (cenu chl. potrunbí nutno dopočítat dle skutečnosti).

\*\*\* Stavebnicový regálový system z korozivzdorné oceli, podél zadní stěny, 4 patra plných plat. Jiná skladba regálů na vyžádání.

Cena montáže boxu je cca 12% z ceny boxu. (Cena je pouze informativní). Cena montáže chl. zařízení split se určí podle konkrétního zadání.

**Základní provedení:**

Izolovaná skříň, dveře 650/1800mm a podlaha krytá plastovanou překližkou, přetlakový ventil.

**Příslušenství a výbava za příplatek:**

Osvětlení (želva) vč. El. rozvodů + 530,-

Světelná a zvuková signalizace vč. El. rozvodů + 2 860,-

PVC lamelová clona +2 040,- (P) + 2 900,-(N)

Odvětrání podloží (PLATON 20 mm), cena za m2 + 220,-

Propojovací potrubí pro chl. jednotku “B” (a další výbava, např. chladivo, kryt, venkovní provedení) individ. Kalkulace

****